NOTE: SSSD WORKS !!!!!!!!!!!!!
BEGIN SSSD Single Sides Single Density SSSD 8"
DENSITY FM , HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 1 SECTORS 26,128
SIDE1 0 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 242 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0H OFS 2
END

NOTE: SSDD WORKS !!!!!!!!!!!!!
BEGIN SSDD Single Sides Double Density SSDD 8"
DENSITY MFM ,HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 1 SECTORS 26,256
SIDE1 0 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 242 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0H OFS 2
END

NOTE: SSXD WORKS  !!!!!!!!!!!!
BEGIN SSXD Triple Density CP/M - SSXD 8"
DENSITY  MFM ,HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 1 SECTORS 9,1024
SIDE1 0 1,4,7,2,5,8,3,6,9
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 167 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END

NOTE: DSSD WORKS  !!!!!!!!!!!!!
BEGIN DSSD  Double Sides Single Density DSD 8"
DENSITY FM, HIGH
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 26,128
SIDE1 0 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
SIDE2 1 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 242 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0H OFS 4
END

NOTE: DSDD WORKS  !!!!!!!!!!!!
BEGIN DSDD Double Sides Double Density DSDD 8"
DENSITY MFM ,HIGH
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 26,256
SIDE1 0 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
SIDE2 1 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
ORDER SIDES
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 242 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0H OFS 4
END

NOTE: DSXD WORKS  !!!!!!!!!!!!
BEGIN DSXD  Triple Density CP/M - DSXD 8"
DENSITY MFM ,HIGH 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,1024
SIDE1 0 1,4,7,2,5,8,3,6,9
SIDE2 1 1,4,7,2,5,8,3,6,9
ORDER SIDES
BSH 5 BLM 31 EXM 1 DSM 350 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END
